70812 - Colonne monotrou sur plage avec douchette
Colonne monotrou sur plage avec douchette. Mélangeur à tête céramique 1/4 de tour avec colonne et corps en laiton chromé, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm.  Douchette noire M1/2'' avec 2 jets réglables par l'utilisateur. Flexible de douchette  Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C.  Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu. Flexibles PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés.Corps et colonne en laiton chromé. Référence 70812 de marque PRESTO ou équivalent.

70812 - Colonne monotrou sur plage avec douchette
Colonne monotrou sur plage avec douchette, Référence 70812 de marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Mélangeur à tête céramique 1/4 de tour avec colonne et corps en laiton chromé, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm
- Douchette noire M1/2'' avec 2 jets réglables par l'utilisateur. Flexible de douchette  Lg 1 m  tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu.
- Flexibles PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés. 
- Corps et colonne en laiton chromé