70814 - Colonne deux trous murale avec douchette
Colonne deux trous murale avec douchette. Mélangeur à tête céramique 1/4 de tour avec corps et colonne en laiton chromé, flexible, ressort inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette noire M1/2'' à 2 jets réglables. Raccords excentrés M1/2'' M3/4 '' fournis avec rosaces. Clapets anti-retour NF intégrés. Flexible de douchette Lg 1 m  tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu. Référence 70814, de marque PRESTO ou équivalent.

70814 - Colonne deux trous murale avec douchette
Colonne deux trous murale avec douchette, Référence 70814, de marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Mélangeur à tête céramique 1/4 de tour avec corps et colonne en laiton chromé, flexible, ressort inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm
-  Douchette noire M1/2'' à 2 jets réglables
- Raccords excentrés M1/2'' M3/4 '' fournis avec rosaces. Clapets anti-retour NF intégrés
- Flexible de douchette Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu