70816 - Colonne deux trous sur plage avec douchette
Colonne deux trous sur plage avec douchette. Mélangeur à tête céramique 1/4 de tour avec corps et colonne en laiton chromé, flexible, ressort inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette noire M 1/2'' à 2 jets réglables, clapet anti-retour NF intégré. Hauteur de la fixation 582 mm par rapport au corps entraxe 150 mm. Entrée mâle G1/2''. Douchette : Flexible tressé inox  Lg 1 m  entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C pour éviter les niches bactériennes et faciliter le nettoyage. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu. Référence 70816, marque PRESTO ou équivalent.

70816 - Colonne deux trous sur plage avec douchette
Colonne deux trous sur plage avec douchette, Référence 70816, marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Mélangeur à tête céramique 1/4 de tour avec corps et colonne en laiton chromé, flexible, ressort inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm
- Douchette noire M 1/2'' à 2 jets réglables, clapet anti-retour NF intégré
- Hauteur de la fixation 582 mm par rapport au corps entraxe 150 mm
- Entrée mâle G1/2''
- Douchette : Flexible tressé inox  Lg 1 m entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C pour éviter les niches bactériennes et faciliter le nettoyage. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu