70818 - Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage
Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage. Mitigeur monocommande à cartouche céramique avec débit 20 L/min à 3 bar, avec corps et colonne en laiton chromé, flexible, ressort inox et support mural de fixation, recoupable entre 60 et 200 mm. Douchette noire MG 1/2'' avec 2 jets réglables, clapet anti-retour intégré. Flexible de douchette  Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu. Bec de saillie 290 mm, hauteur sous bec 276 mm. Flexibles d'alimentation en PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés. Référence 70818, de marque PRESTO ou équivalent.

70818 - Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage
Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage, Référence 70818, de marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Mitigeur monocommande à cartouche céramique avec débit 20 L/min à 3 bar, avec corps et colonne en laiton chromé, flexible, ressort inox et support mural de fixation, recoupable entre 60 et 200 mm
- Douchette noire MG 1/2'' avec 2 jets réglables, clapet anti-retour intégré.
- Flexible de douchette  Lg 1 m  tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu.
- Bec de saillie 290 mm, hauteur sous bec 276 mm.
- Flexibles d'alimentation en PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés.