70822 - Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage
Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage. Mitigeur monocommande à cartouche céramique avec débit de 20L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton chromé, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette M1/2'' noire avec 2 jets réglables. Flexible de douchette Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu. Flexible  d'alimentation en PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés. Bec orientable saillie 340 mm. Référence 70822, marque PRESTO ou équivalent.

70822 - Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage
Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage. Référence 70822, marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Mitigeur monocommande à cartouche céramique avec débit de 20L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton chromé, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm
- Douchette M1/2'' noire avec 2 jets réglables. Flexible de douchette  Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu
- Flexible d'alimentation en PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm
- Clapets anti-retour NF intégrés
- Bec orientable saillie 340 mm