70824 - Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage
Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage. Mélangeur monocommande à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 26L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton chromé, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette  Lg 1 m  tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu. Flexible d'alimentation en PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés.  Bec orientable saillie 340 mm. Référence 70824, marque PRESTO ou équivalent.

70824 - Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage
Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage. Référence 70824, marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Mélangeur monocommande à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 26L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton chromé, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm
- Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette  Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu
- Flexibles d'alimentation en PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, 
- Clapets anti-retour NF intégrés
- Bec orientable saillie 340 mm