70826 - Colonne deux trous murale avec douchette et bec de remplissage
Colonne deux trous murale avec douchette et bec de remplissage. Mélangeur mural deux trous à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 37L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette Lg 1 m   tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu. Clapets anti-retour NF intégrés. Bec orientable saillie 340 mm. Référence 70826, marque PRESTO ou équivalent.

70826 - Colonne deux trous murale avec douchette et bec de remplissage
Colonne deux trous murale avec douchette et bec de remplissage. Référence 70826, marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Mélangeur mural deux trous à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 37L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm
- Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette Lg 1 m   tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu
- Clapets anti-retour NF intégrés
- Bec orientable saillie 340 mm