70828 - Colonne deux trous sur plage avec douchette et bec de remplissage
Colonne deux trous sur plage avec douchette et bec de remplissage. Mélangeur deux trous sur plage à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 37L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette  Lg 1 m  tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu .  Clapet anti-retour NF intégré. Bec orientable saillie 340 mm. Référence 70828, marque PRESTO ou équivalent.

70828 - Colonne deux trous sur plage avec douchette et bec de remplissage
Colonne deux trous sur plage avec douchette et bec de remplissage. Référence 70828, marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Mélangeur deux trous sur plage à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 37L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm
- Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette  Lg 1 m  tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C.  Température d'utilisation en service à 70°C max en continu 
- Clapet anti-retour NF intégré
- Bec orientable saillie 340 mm