70830 - Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage
Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage. Hauteur hors tout : 764 mm. Mélangeur monocommande à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 26L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton, flexible, ressort en inox. Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette  Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu. Flexibles PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés.  Bec orientable saillie 250 mm. Référence 70830, marque PRESTO ou équivalent.

70830 - Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage
Colonne monotrou sur plage avec douchette et bec de remplissage. Hauteur hors tout : 764 mm. Référence 70830, marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Mélangeur monocommande à tête céramique 1/4 de tour avec débit de 26L/min à 3 bar, avec colonne et corps en laiton, flexible, ressort en inox 
- Douchette M 1/2'' noire avec 2 jets réglables; Flexible de douchette Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C max en continu
- Flexible PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm. 
- Clapets anti-retour NF intégrés
- Bec orientable saillie 250 mm