70832 - Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus
Mitigeur monocommande sur plage avec  bec par-dessus. Application spécial bar avec bec sous le comptoir. Bec orientable, saillie 250 mm, hauteur sous bec 146 mm, diamètre 22 mm. Cartouche céramique avec débit de 25L/min à 38°C à 3 bar. Brise-jet anti-tartre. Alimentation par flexible PEX - tresse en acier inoxydable G1/2'' Lg 660 mm, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Clapets anti-retour NF intégrés. Corps et bec en laiton chromé. Référence 70832, de marque PRESTO ou équivalent.

70832 - Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus
Mitigeur monocommande sur plage avec  bec par-dessus. Application spécial bar avec bec sous le comptoir, référence 70832, de marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Bec orientable, saillie 250 mm, hauteur sous bec 146 mm, diamètre 22 mm
- Cartouche céramique avec débit de 25L/min à 38°C à 3 bar.
- Brise-jet anti-tartre
- Alimentation par flexible PEX - tresse en acier inoxydable G1/2'' Lg 660 mm, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C
-Clapets anti-retour NF intégrés
-Corps et bec en laiton chromé