70834 - Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus
Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus. Commande au coude latérale. Bec orientable, saillie 250 m, hauteur sous  bec 276 mm, diamètre 22 mm. Cartouche céramique avec débit de 25L/min à 38°C à 3 bar. Brise-jet anti-tartre. Alimentation par flexible PEX - tresse en acier inoxydable G1/2'' Lg 660 mm. Flexible résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Clapets anti-retour NF intégrés. Corps et bec en laiton chromé. Référence : 70834 de marque PRESTO, ou équivalent.

70834 - Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus
Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus et commande au coude latérale, référence 70834 de marque PRESTO, ou équivalent, comprenant :
- Bec orientable, saillie 250 m, hauteur sous  bec 276 mm, diamètre 22 mm
- Cartouche céramique avec débit de 25L/min à 38°C à 3 bar
- Alimentation par flexible PEX - tresse en acier inoxydable G1/2'' Lg 660 mm. Flexible résistant à des températures allant jusqu'à 90°C
-  Clapets anti-retour NF intégrés
- Corps et bec en laiton chromé