71700 - Cuvette WC a poser - montage avant
Cuvette WC à poser au sol avec fixations murales pour montage avant.
Inox 304, Épaisseur  1/1,5 mm, Finition brossée.
Angle à grand rayon, Perçage pour fixation de l'abattant avec cache-trous en acier inox.
Remplissage interne de mousse polyuréthane pour limiter les phénomènes de résonance acoustique, ou d'enfoncement mécanique.
Compatible chasse directe.
Conforme à la norme EN997
Classement  EN997-CL1–6/4A-6/4C