71714 - Combi Lavabo WC à droite - Montage Arrière 
Combi Lavabo WC à droite, posé au sol, pour montage arrière par la galerie technique.
Avec robinets temporisés pour actionnement de la chasse d'eau sans réservoir, et du lavabo.
Lavabo avec bec anti-vandalisme, cuvette WC avec diamètre intérieur limité pour la prévention de dissimulation d'objet. Évacuations WC et lavabo séparées pour prévenir les remontées d'odeurs.
Inox 304, Épaisseur 1,5 mm, Finition Satinée entièrement soudé, avec projection interne de mousse polyuréthane pour limiter les phénomènes de résonance acoustique, et d'enfoncement mécanique.