721011 - Chandelier à deux robinets sur table, saillie 160 mm, embouts démontable et fixe, eau potable
Chandelier à deux robinets sur table, saillie 160 mm, bec fixe, pour eau potable.  Embout démontable Ø10 mm et embout fixe Ø6 mm. Queue filetée M G'1/2''. Volants en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792.  Corps et embout en laiton. Corps en peinture époxy de couleur noire pour une meilleure résistance aux produits chimiques.  Marque First Labo type chandelier à deux robinets sur table sur table REF : 721011 ou équivalent approuvé. 

721011 - Chandelier à deux robinets sur table, saillie 160 mm, embouts démontable et fixe, eau potable
Chandelier à deux robinets sur table, saillie 160 mm, bec fixe, pour eau potable :
- Embout démontable Ø10 mm
- Embout fixe Ø6 mm
- Queue filetée M G'1/2''
- Volants en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Corps et embout en laiton
- Corps en peinture époxy de couleur noire pour une meilleure résistance aux produits chimiques
Marque First Labo type chandelier à deux robinets sur table REF :  721011 ou équivalent approuvé.