721101 - Col de cygne, saillie 250 mm, embout démontable, eau potable
Col de cygne, saillie 250 mm, bec fixe et orientable, pour eau potable. Embout démontable Ø10 mm. Queue filetée M G’1/2. Volant en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792.  Corps en laiton. Corps en peinture époxy de couleur noire pour une meilleure résistance aux produits chimiques.  Marque First Labo type col de cygne REF : 721101 ou équivalent approuvé. 

721101 - Col de cygne, saillie 250 mm, embout démontable, eau potable
Col de cygne, saillie 250 mm, bec fixe et orientable, pour eau potable: 
- Embout démontable Ø 10 mm
- Raccordement queue filetée M G’1/2
- Volant en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Corps en laiton
- Corps en peinture époxy de couleur noire pour une meilleure résistance aux produits chimiques
Marque First Labo type col de cygne REF : 721101 ou équivalent approuvé.