74040 - Mitigeur thermostatique monotrou de lavabo MASTERMIX - Sur plage sans vidage
Mitigeur thermostatique de lavabo monotrou. Type Sanifirst MASTERMIX, ref 74040 ou techniquement équivalent. 
Système sans chambre de mélange sous pression anti-intercommunication EFS et ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111. Volants rotatifs. Volant d'actionnement ergonomique avec manette longue. Volant de température avec butée à 41°C, température réglable de 18 à 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique, accessible uniquement par services techniques sans démonter le volant. Flexibles SPEX. Débit maximum réglable 6, 9, 12 L/min par le gestionnaire. Bec orientable court en laiton chromé. Saillie 126 mm. Hauteur sous bec 172 mm.