74051 - Mitigeur thermostatique monotrou d'évier ou paillasse bébé MASTERMIX 
Mitigeur thermostatique bain-douche pour paillasse bébé monotrou sans chambre de mélange sous pression (évitant intercommunication EFS et ECS en amont de l'obturateur) de conception MASTERMIX , équipé de volants ergonomiques rotatifs, en zamak chromés, et d'une douchette extractible.Volant de température avec butée de température à 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Flexible de douchette à intérieur silicone et extérieur tresse nylon. Flexibles d'alimentation PEX M8x1 écrou prisonnier G'3/8 Lg 360 mm, et joint filtres. Diamètre de perçage du plan de travail 40 mm. Débit maximum réglable a 6 - 9 - 12 L/min par le gestionnaire, température réglable de 18 à 41°C. Volant de débit en zamak chromé. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111. Bec orientable - Saillie 200 mm - Hauteur sous bec 231 mm. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. REF: 75714, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.