74076 - Modul'Mix version thermostatique, mitigeur monocommande, S200, H200
-Mitigeur hospitalier monocommande à bec fixe ou ajustable, démontable.
-Marque Sanifirst by Presto, référence : 74076 ou équivalent approuvé.
-Bec à faible contenance en eau, lisse pour limiter le biofilm. 
-Saillie 200 mm et hauteur sous bec 200 mm. Interchangeables sans changer la robinetterie – Conforme à la norme NF M
-Débit réglable jusqu'à 6L/min maximum à 3 bar. – Conforme à la norme NF M, Modifiable.
-Cartouche thermostatique avec butée de température réglable et intercommunication impossible entre EFS et ECS. Pas de clapets anti-retour. 
-Choix du débit et de la température par l’utilisateur.
-Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques. 
-Brise-jet étoile limitant l’entartrage, la rétention d’eau, impuretés, compatible à la pose d’un filtre terminal (24/100)
-Corps lisse, bec, organe de manœuvre et embase en laiton poli chromé.
-Raccordement par flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’3/8. Fixation par une tige inox.
-Garantie 10 ans.