75025 - Mitigeur de lavabo hospitalier à bec fixe sans vidage
Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec fondu fixe Lg 119 mm. Hauteur sous bec 53,5 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M12X1, EP G’3/8, Lg 370 mm. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu REF : 75025 ou équivalent approuvé.