75030 - Mitigeur d'evier entraxe 150mm avec manette pleine 
Mitigeur d'évier entraxe 150mm sans vidage, bec tube 160 mm,  mural avec manette pleine. Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température  avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Corps et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Brise-jet étoile M24X1. Raccordement écrou prisonnier G’3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G’1/2. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de douche entraxe 150 mm REF : 75030 ou équivalent approuvé.