75032 - Mitigeur de bain douche hospitalier
Mitigeur de bain-douche entraxe 150mm sans vidage, mural avec manette pleine. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Equipé d'un inverseur automatique à blocage basse pression. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Sortie de douche M G’1/2 avec clapet anti-retour intégré. Raccordement EP G’3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G’1/2. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de bain-douche entraxe 150mm REF : 75032 ou équivalent approuvé.