75033 - Mitigeur de bain douche hospitalier monotrou
Mitigeur de bain-douche monotrou sans vidage, à poser sur table avec manette pleine. Bec fixe droit Lg 118 mm. Hauteur sous bec 59 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Equipé d'un inverseur automatique à blocage basse pression. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Sortie de douche M G’1/2 avec clapet anti-retour intégré. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M12X1, EP G’3/8, Lg 350 mm; raccord clapet M 1/2 F 3/8. Fixation renforcée par deux tiges M6. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de bain-douche monotrou REF : 75033 ou équivalent approuvé.