75072 - Mitigeur de douche hospitalier
Mitigeur de douche entraxe 150 mm sans vidage, mural avec manette pleine. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température  avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d’ouverture). Débit entre 9 et 12L/min à 3 bar -conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 9 et 20L/min. Marque Sanifirst type mitigeur de douche entraxe 150 mm REF : 75072 ou équivalent approuvé.