75073 - Mitigeur de douche entraxe 150mm avec manette pleine, avec accessoires
Mitigeur de douche entraxe 150mm, mural avec manette pleine. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : double débit, limiteur de débit et blocage de température. Corps et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Sortie de douche M G’1/2 avec clapet anti-retour intégré. Raccordement EP G’3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G’1/2 et douchette 2 jets chromée picot anticalcaire; flexible métaloplastique 1.5m, et une barre diamètre 25 lg 600 mm.
Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de douche entraxe 150mm REF : 75073 ou équivalent approuvé.