75077 - Mitigeur de douche monotrou sortie vers le bas et manette vers le haut
Mitigeur de douche monotrou sans vidage, mural avec manette dessus pleine. sortie M1/2 avec clapet anti-retour. Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, EP G’3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de douche monotrou mural dessous et manette dessus orientable REF : 75077 ou équivalent approuvé.