75078 - Mitigeur de douche monotrou sortie vers le haut et manette vers le bas
Mitigeur de douche monotrou sans vidage, mural avec manette dessous pleine. sortie M1/2 vers le haut avec clapet anti-retour. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (6/12L) et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, EP G’3/8, Lg 500 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de douche monotrou mural dessus et manette dessous orientable REF : 75078 ou équivalent approuvé.