75079 - Mitigeur d'évier hospitalier mural à bec dessous orientable
Mitigeur d’évier monotrou, mural avec manette dessus pleine. Bec tube lisse dessous orientable Lg 200 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, EP G’3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur d’évier monotrou mural à bec tube lisse dessous et manette dessus orientable REF : 75079 ou équivalent approuvé..