75092 - Mitigeur pour commande à distance
Mitigeur pour commande à distance avec manette pleine. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 350 mm et flexibles sortie douchette M10X1, EP M15/1. Corps et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur pour commande à distance. REF : 75092 ou équivalent approuvé.