75095 - Mitigeur coiffeur hospitalier avec douchette déportée 
Mitigeur coiffeur hospitalier monotrou déporté avec manette longue douchette sans vidage, à poser sur table avec manette pleine. Douchette coiffeur noire un jet extractible Lg 130 mm. Hauteur sous douchette 91 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX, M10X1, EP G’3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par deux tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur coiffeur monotrou déporté douchette REF : 75095 ou équivalent approuvé.