75107 - Mitigeur Thermostatique de douche spécial choc thermique avec kit hydrothérapie
Mitigeur thermostatique de douche entraxe150 mm mural. Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C avec système de déverrouillage sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques.  Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M’1/2. Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111 pour le réglage de la température. Corps et volants en laiton poli chromé. livré avec Raccords excentrés M1/2 avec rosaces chromées et joints filtres; douchette 3 Jets; Flexible metaloplastique Lg 0.85 m ; support mural 5 positions et raccord anti-stagnation.(purge flexibles) .Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm REF : 75107 ou équivalent approuvé.