75108 - Mitigeur thermostatique de douche spécial choc thermique avec Kit de douche
Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm mural. Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C avec système de déverrouillage sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques.  Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M’1/2. Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique NF pour le réglage de la température. Corps et volants en laiton poli chromé. Livré avec raccords excentrés M1/2 avec rosaces chromées et joints filtres; douchette 2 Jets; Flexible métaloplastique Lg 0.85 m ; Barre diamètre 25 longueur 600 mm et porte- savon .Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm REF : 75108 ou équivalent approuvé.