75110 - Mitigeur thermostatique de bain douche hospitalier choc thermique
Mitigeur thermostatique de bain-douche entraxe 150 mm mural. Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C/41°C (deux butées) avec système de déverrouillage sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques. Raccords excentrés M1/2 avec rosaces chromées et joints filtres. Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M’1/2. Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique NF pour le réglage de la température. Robinetterie équipée d’origine avec un brise-jet étoile M28X1. Corps et volants en laiton poli chromé. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur thermostatique de bain-douche entraxe 150 mm REF : 75110 ou équivalent approuvé.