75111 - Mitigeur thermostatique bain douche - 2 trous - Paillasse bébé - Mastermix Mini
Mitigeur thermostatique bain douche de conception MASTERMIX pour Paillasse bébé avec douchette extractible, 2 trous.Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique NF EN 1111Volant de température bloqué à 38°spécial choc thermique sécurisé et déverouillable uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Flexibles SPEX, M8X1, EP G’3/8, Lg 350mm; Garantie 10 ans - Cartouche Thermostatique garantie 3 ans ; REF : 75111 ou équivalent approuvé.