75112 - Mitigeur thermostatique de douche hospitalier choc thermique - Mastermix 
Mitigeur thermostatique  de douche de conception MASTERMIX  équipé d’une manette de débit ergonomique vers le bas. Volant de température bloqué à 38°, (Déverrouillage  sécurisé pour choc thermique  et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.) Entraxe 150mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filtres. Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré. Débit réglable entre 5 et 14l/min, température réglable de 18 à 38°C.  Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé  par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique NF EN 1111. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie.  REF: 75112, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé