75116 - Mitigeur de douche thermostatique mural, manette vers le haut,sortie vers le bas - Mastermix
Mitigeur thermostatique de douche de conception MASTERMIX équipé d’une manette de débit ergonomique vers le haut.Volant de Température bloqué à 38°, (Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.)Entraxe 150mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filtres. Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré.Débit réglable entre 5 et 14l/min, température réglable de 18 à 38°C. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique NF EN 1111.Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. REF: 75116, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.