75118 - Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage mural avec commande fil
Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage mural pour lave-mains avec commande fil. Bec tube lisse fixe et démontable Lg 200mm. Cartouche céramique Ø 35 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, réglage possible de 2l à 13,8l/min. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou mural fixe à bec tube lisse REF : 75118 ou équivalent approuvé.