75193 - Rejet hospitalier à bec orientable démontable
Rejet hospitalier monofluide sans vidage à poser sur céramique ou sur paillasse. Bec tube lisse orientable démontable Lg 150 mm. Hauteur sous bec 150 mm. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse et bec en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type rejet hospitalier monofluide orientable à bec tube lisse démontable REF : 75193 ou équivalent approuvé.