75208 - Rejet hospitalier à bec fixe
Rejet hospitalier monofluide sans vidage à poser sur table à utilisation avec commande déportée (type commande pied, commande fémorale ou mitigeur déporté). Bec fondu fixe Lg 146 mm. Hauteur sous bec 124 mm. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps en laiton massif poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox, EP G’3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type rejet hospitalier monotrou à bec fondu fixe REF : 75208 ou équivalent approuvé.