75216 - Rejet hospitalier mural à bec fixe démontable
Rejet hospitalier monofluide sans vidage murale à utilisation avec commande déportée (type commande pied, commande fémorale ou mitigeur déporté). Bec tube lisse fixe démontable Lg 150 mm. adaptée pour la filtration terminale. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse et bec en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type rejet hospitalier monofluide fixe à bec tube lisse démontable REF : 75216 ou équivalent approuvé.