75220 - Rejet hospitalier mural à bec fixe dessus
Rejet hospitalier monofluide col de cygne murale à utilisation avec commande déportée (type commande pied, commande fémorale ou mitigeur déporté). Bec tube lisse fixe démontable Lg 200 mm. Hauteur sous bec 170 mm adaptée pour la filtration terminale. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse et bec en laiton poli chromé. raccordement M1/2. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type rejet hospitalier col de cygne dessus à bec tube lisse fixe démontable REF : 75220 ou équivalent approuvé.