75222 - Rejet hospitalier col de cygne mural à bec fixe dessus démontable
Rejet hospitalier monofluide col de cygne murale à utilisation avec commande déportée (type commande pied, commande fémorale ou mitigeur déporté). Bec tube lisse fixe démontable Lg 150 mm.Hauteur sous bec 117 mm adaptée pour la filtration terminale. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse et bec en laiton poli chromé. raccordement M1/2. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type rejet hospitalier col de cygne dessus à bec tube lisse fixe démontable REF : 75222 ou équivalent approuvé.