75230 - Rejet hospitalier mural à bec orientable et démontable dessous
Rejet hospitalier monofluide col de cygne murale à utilisation avec commande déportée (type commande pied, commande fémorale ou mitigeur déporté). Bec tube lisse orientable démontable Lg 200 mm.Hauteur sous bec 100 mm adaptée pour la filtration terminale. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse et bec en laiton poli chromé. raccordement M1/2. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type rejet hospitalier col de cygne dessus à bec tube lisse orientable démontable REF : 75230 ou équivalent approuvé.