75310 - Mitigeur thermostatique d'évier, manette vers le haut et bec dessous orientable - Mastermix
Mitigeur thermostatique d'évier de conception MASTERMIX équipé d’une manette de débit ergonomique vers le haut. Volant de Température avec une butée à 38° déverrouillable jusqu'à 45°C. Entraxe 150mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filtres. bec dessous Lg 200mm. Débit réglable entre 5 et 14l/min Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique NF EN 1111.Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. REF: 75310, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.