75317 - Mitigeur thermostatique d'évier avec bec dessous, manette dessous, spécial Choc Thermique - Mastermix
Mitigeur thermostatique MASTERMIX entraxe 150mm, d'évier bec tube dessous saillie 200 mm, équipé d’une manette dessous ouverture/fermeture du débit ergonomique, différente du volant T°C afin de les identifier facilement, d'un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C avec système de déverrouillage pour choc thermique sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques. Cartouche ouverture céramique diam 47 ; cartouche thermostatique NF EN 1111. Débit réglable entre 5 et 14l/ min, température réglable de 18 à 38°C. Livré avec raccords excentrés M1/2'; avec rosaces chromées et joint filtres. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur. REF: 75317 - marque Sanifirst ou équivalent approuvé.