75391 - Mitigeur d'évier à bec orientable
Mitigeur d’évier monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec lisse orientable Lg 225 mm. Hauteur sous bec 140 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Robinetterie montée d’origine avec un mousseur M24X1. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M12X1, EP G’3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur d’évier monotrou orientable à bec extrudé lisse REF : 75391 ou équivalent approuvé.