75421 - Mitigeur de lavabo monotrou à bec fondu fixe
Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec fondu fixe Lg 119 mm. Hauteur sous bec 53,5 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Robinetterie montée d’origine avec un mousseur. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M12X1, EP G’3/8, Lg 370 mm. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu REF : 75421 ou équivalent approuvé.