75600 - Mitigeur de douche hospitalier mural - Manette Ajourée Longue
Mitigeur de douche entraxe 150mm, mural avec manette longue ajourée. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d’ouverture). Débit entre 9 et 12L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 9 et 20L/min. Corps et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Sortie de douche M G’1/2 avec clapet anti-retour intégré. Raccordement écrou prisonnier G’3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G’1/2. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de douche entraxe 150mm REF : 75600 ou équivalent approuvé.