75617 - Mitigeur de lavabo monotrou - Economies d'énergie - sans vidage
Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette fine. Bec fondu fixe de saillie 100,5 mm. Hauteur sous bec 92 mm. Cartouche céramique Ø 35 à économies d'énergie : ouverture sur l'eau froide. Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Cartouche équipée d"une butée mécanique de limitation de la température permettant un réglage à 9 positions. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’3/8, Lg 500 mm. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu REF : 75617 ou équivalent approuvé.