75623 - Mitigeur d'évier orientable bec haut 
Mitigeur d’évier monotrou sans vidage, à poser sur table avec manette fil. Bec orientable . Hauteur sous bec 220 mm. Saillie 169 mm. Cartouche céramique Ø 35 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d’ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec, et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, écrou prisonnier G’3/8, Lg 400 mm. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur d’évier monotrou à bec orientable  REF : 75623 ou équivalent approuvé.