75627 - Mitigeur d'évier hospitalier mural à bec dessous orientable
Mitigeur d’évier entraxe 150 mm sans vidage, mural avec manette ajourée facilitant l'ergonomie. Bec extrudé orientable Lg 240 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Raccordement EP G’3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G’1/2. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur d’évier entraxe 150 mm à bec extrudé orientable REF : 75627 ou équivalent approuvé.